*Príloha č. 2 k výzve na predkladanie ponúk*

*Špecifikácia ponúkaného tovaru*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**KOLESOVÝ TRAKTOR (s kabínou) – ks 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Technické parameter** | **Jednotka** | **Požiadavky verejného obstarávateľa**  | **Ponuka potenciálneho dodávateľa – návrh****Vyplniť**  |
| **Minimum** | **Maximum** | **Presná hodnota** |
| Výkon motora podľa ECE R 120 | kW | 17 | 20 |  |  |
| Zdvíhacia sila hydrauliky vzadu, trojbodový zaves kat.1 | kg | 550 | 900 |  |  |
| Počet valcov  | ks | 3 |  |  |  |
| Objem motora | ccm | 850 |  |  |  |
| Hydrostatická prevodovka, počet rozsahov prevodovky  | ks | 2 |  |  |  |
| Počet vývodových hriadeľov PTO – použiteľných súčasne naraz pri práci | ks | 3 |  |  |  |
| Medzinápravový vývodový hriadeľ | ot/min | 2 200 |  |  |  |
| hydraulické spojky vpredu | ks | 4 |  |  |  |
| hydraulické spojky vzadu | ks | 4 |  |  |  |
| Výkon čerpadla | l/min | 23 |  |  |  |
| Zadný vývodový hriadeľ | ot/min. | 540 |  |  |  |
| Hmotnosť | kg | 600 |  |  |  |
| **Funkčné, výkonnostné vlastnosti a charakteristiky** | **Požiadavky verejného obstarávateľa** | **Ponuka potenciálneho dodávateľa – návrh****Vyplniť** |
| **Hodnota/charakteristika** |
| Typ pohonu  | dieslový motor chladený kvapalinou |  |
| Pohon  | 4x4 |  |
| Zadná uzávierka diferenciálu | mechanická |  |
| Brzdy  | kotúčové, olejové |  |
| Prevodovka | hydrostatická |  |
| Výbava:  | - posilňovač riadenia- pracovné svetlá vpredu- kabína- kúrenie - predné hydraulické ramená- predný vývodový hriadeľ - stredové hydraulické ramená- stredový vývodový hriadeľ |  |
| Homologovaný pre SR | Áno  |  |
| Certifikát komfortity (COC) | Áno  |  |
| Vyhlásenie o zhode  | Áno  |  |
| Osvedčenie o evidencií  | Áno  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodný značka typ, číselné označenie tovaru**  | Verejný obstarávateľ požaduje vyplniť !!! |
| **Výrobca – obchodný názov (krajina pôvodu)** | Verejný obstarávateľ požaduje vyplniť !!! |
| **Príloha – produktový list ponúkaného tovaru**  | Verejný obstarávateľ požaduje predložiť !!! |

**ČELNÝ NAKLADAČ (kompatibilné prídavné zariadenie s kolesovým traktorom) – 1 ks**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Technické parameter** | **Jednotka** | **Požiadavky verejného obstarávateľa** | **Ponuka potenciálneho dodávateľa – návrh****Vyplniť** |
| **Minimum** | **Maximum** | **Presná hodnota** |
| Zdvih – nosnosť  | kg | 200 |  |  |  |
| Výška zdvihu v čape  | mm | 1800 |  |  |  |
| Šírka lopaty  | mm | 1200 |  |  |  |
| **Funkčné, výkonnostné vlastnosti a charakteristiky** | **Požiadavky verejného obstarávateľa** | **Ponuka potenciálneho dodávateľa – návrh****Vyplniť** |
| **Hodnota/charakteristika** |
| Ovládanie  | Hydraulické – pomocou yoisticku |  |
| Vybavenie  | - základná lopata  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodný značka typ, číselné označenie tovaru**  | Verejný obstarávateľ požaduje vyplniť !!! |
| **Výrobca – obchodný názov (krajina pôvodu)** | Verejný obstarávateľ požaduje vyplniť !!! |
| **Príloha – produktový list ponúkaného tovaru**  | Verejný obstarávateľ požaduje predložiť !!! |

**ODPRATÁVACIA RADLICA - pre manipuláciu s odpadom (kompatibilné prídavné zariadenie s kolesovým traktorom) – 1 ks**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Technické parameter** | **Jednotka** | **Požiadavky verejného obstarávateľa** | **Ponuka potenciálneho dodávateľa – návrh** |
| **Minimum** | **Maximum** | **Presná hodnota** |
| Šírka záberu  | mm | 1400 |  |  |  |
| **Funkčné, výkonnostné vlastnosti a charakteristiky** | **Požiadavky verejného obstarávateľa** | **Ponuka potenciálneho dodávateľa – návrh** |
| **Hodnota/charakteristika** |
| Ovládanie  | Hydraulické  |  |
| Nastaviteľnosť pracovného uhla  | Mechanická  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodný značka typ, číselné označenie tovaru**  | Verejný obstarávateľ požaduje vyplniť !!! |
| **Výrobca – obchodný názov (krajina pôvodu)** | Verejný obstarávateľ požaduje vyplniť !!! |
| **Príloha – produktový list ponúkaného tovaru**  | Verejný obstarávateľ požaduje predložiť !!! |

**NÁVES (kompatibilné prídavné zariadenie s kolesovým traktorom)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Technické parameter** | **Jednotka** | **Požiadavky verejného obstarávateľa** | **Ponuka potenciálneho dodávateľa – návrh****Vyplniť** |
| **Minimum** | **Maximum** | **Presná hodnota** |
| Nosnosť  | t | 1,5 |  |  |  |
| Šírka korby  | mm | 1300 |  |  |  |
| Objem ložnej plochy  | m3 | 1,5 |  |  |  |
| **Funkčné, výkonnostné vlastnosti a charakteristiky** | **Požiadavky verejného obstarávateľa** | **Ponuka potenciálneho dodávateľa – návrh****Vyplniť** |
| **Hodnota/charakteristika** |
| Sklápač  | trojstranný, hydraulický |  |
| Brzda | nájazdová |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodný značka typ, číselné označenie tovaru**  | Verejný obstarávateľ požaduje vyplniť !!! |
| **Výrobca – obchodný názov (krajina pôvodu)** | Verejný obstarávateľ požaduje vyplniť !!! |
| **Príloha – produktový list ponúkaného tovaru**  | Verejný obstarávateľ požaduje predložiť !!! |

V..................................., dňa .......................................... ...........................................................................

 podpis osoby (osôb), za uchádzača